Zadanie 2: Okablowanie strukturalne oraz usługi sieciowe (DHCP i DNS) na Linuxie
Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi / Urządzenia techniki komputerowej Klasa: 3 Technikum Informatyczne Temat: Wykonanie okablowania RJ45 zgodnie ze standardem oraz automatyzacja sieci (DHCP/DNS) na systemie Linux.
1. Cel ćwiczenia
Celem zadania jest nabycie umiejętności przygotowania fizycznego medium transmisyjnego (zaciskanie RJ45) oraz konfiguracja kluczowych usług sieciowych: DHCP (przydzielanie adresacji) oraz DNS (rozpoznawanie nazw) na routerze Linux z Zadania 1.
2. Sprzęt i narzędzia
· Zaciskarka do wtyków RJ45.
· Wtyki RJ45 (8P8C) oraz kabel typu skrętka (UTP cat 5e lub 6).
· Tester okablowania (do weryfikacji ciągłości żył).
· Router Linux z poprzedniego zadania.
3. Instrukcja wykonania
Krok 1: Fizyczna warstwa - Zaciskanie kabla
1. Przygotuj odcinek skrętki o długości ok. 1-2 metrów.
2. Zaciśnij wtyki RJ45 na obu końcach kabla, zachowując standard T568B (kolejność żył: biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy).
3. Kluczowe: Sprawdź poprawność wykonanego kabla za pomocą testera okablowania. Jeśli tester nie wykazuje poprawnej sekwencji, napraw kabel.

Krok 2: Usługa DHCP (isc-dhcp-server)
1. Zainstaluj serwer: sudo apt install isc-dhcp-server.
2. Edytuj plik /etc/dhcp/dhcpd.conf. Skonfiguruj pulę adresów (np. 192.168.10.100 - 192.168.10.200) dla swojego VLANu.
3. W konfiguracji określ: default-lease-time, max-lease-time, oraz opcje: routers (IP routera), domain-name-servers (IP tego samego serwera).
4. Zrestartuj usługę i sprawdź status: sudo systemctl restart isc-dhcp-server.
Krok 3: Usługa DNS (bind9)
1. Zainstaluj serwer: sudo apt install bind9.
2. Skonfiguruj strefę lokalną w pliku /etc/bind/named.conf.local dla swojej domeny (np. laboratorium.local).
3. Utwórz plik strefy (z rekordami A, np. dla routera i hosta).
4. Skonfiguruj forwarders (np. na serwery DNS Google 8.8.8.8), aby umożliwić rozwiązywanie nazw domen internetowych.
Krok 4: Weryfikacja
1. Podłącz hosta za pomocą kabla wykonanego w kroku 1 do switcha.
2. Sprawdź, czy host otrzymał adres IP automatycznie (DHCP).
3. Sprawdź, czy możesz rozwiązać nazwę hosta (DNS), używając komendy nslookup.
4. Sprawozdanie
Sprawozdanie musi zawierać:
· Weryfikacja fizyczna: Zdjęcie testera okablowania wskazującego poprawne przejście wszystkich 8 żył.
· Konfiguracja DHCP: Zrzut ekranu pliku dhcpd.conf oraz wynik komendy ipconfig (lub ip a) na kliencie potwierdzający otrzymanie poprawnego IP.
· Konfiguracja DNS: Zrzut ekranu z wykonania komendy nslookup <nazwa_hosta> oraz zrzut pliku strefy DNS.
· Wnioski: Dlaczego wtyk RJ45 musi być zaciśnięty tak precyzyjnie? Co się stanie, jeśli para pomarańczowa lub zielona zostanie zamieniona miejscami (błąd w standardzie)?

